04/07/2016 12:55:29



Printer:CJV150-4Color

Ink set:SS21 CMYK

Media:Xpres Easy Print

Output condition:720x1080 VD


<Default output condition>
Pass:24

Direction:Bi-directional

High speed print:ON

Overprint:1Layer

Half tone:Ill-diffusion


<Profile data information>
Pre heater temp : 35 C  Print heater temp : 35 C  Post heater temp : 46 C  Media feed speed : N/A  

Variable dot : No.49: JV300 with SS21 4colors

Ink limit : Whole[Magenta:60%][Cyan:60%][Yellow:60%][Black:60%]Tertiary color[Magenta:55%][Cyan:55%][Yellow:55%][Black:60%]

